**Пресс КД2124Е**

**однокривошипный простого действия открытый не наклоняемый**

(инвентарный номер 415827)

Пресс однокривошипный простого действия открытый не наклоняемый КД2124Е предназначен для изготовления деталей из листового материала с использованием операций холодной штамповки: гибки, вырубки, неглубокой вытяжки, пробивки отверстий и т.д. Пресс КД2124Е может быть применим при любом типе производства: мелкосерийном, серийном и массовом.

**Особенности однокривошипного** **пресса КД2124Е:**

Однокривошипный пресс КД2124Е обладает номинальным усилием в 250 кН, что является отличным вариантом для холодной штамповки листового металла.

Эксцентриковый вал в однокривошипном прессе КД2124Е устанавливается в опорах, ползун — на направляющих спереди станины. Ползун и вал соединены разъемным шатуном и регулировочным винтом.

От перегрузок пресс КД2124Е защищен предохранительной шайбой, при перегрузке она разрушается.



|  |
| --- |
|  |

ЦЕНА договорная

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты, мм:  | 1180x1600x2295 |
| Начало серийного производства:  | 1983 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт:  | 2.6 |
| Масса станка с выносным оборудованием, кг:  | 2070 |
| Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин:  | 340 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин:  | 500 |
| Номинальное усилие, кН:  | 250 |
| Ход ползуна, мм:  | 65 |
| Расстояние между столом и ползуном, мм:  | 250 |
| Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин:  | 160 |